

**Техническое состояние сетей ООО «ЧЗКМ» :**

1. Трансфотматорная подстанция - ТП-1

2. Количество тр-тов – 2х1000кВА

3. Суммарная мощность подстанции – 2000кВА

4. Кабельные линии СН2 - 1,1км

5. Кабельные линии НН-5,1км